Materialliste:
Kanthölzer imprägniert

2x 2.24m x 80mm x 60mm

2x 3.00m x 80mm x 60mm
Kanthölzer
6x 2.00m x 80mm x 80mm

2x 2.24m x 80mm x 80mm

2x 3.00m x 80mm x 80mm 
2x 3.00m x 80mm x 80mm
Dachlatten ( Weissholz )
8x 2.40m x 38mm x 58mm (2 Doppelt und Rest verteilt)

2x 3.00m x 38mm x 58mm
Rauhspund 
Hinten:  2.40m x 2.20m  = 5,28m² 

Links zum Garten: 3.00m x 1.00m = 3m²

Links oben: 3.00m x 0.5m = 1.5m²

Rechts oben: 3.00m x 0,5m = 1.5m²

Front oben: 2.40m x 0,5m = 1.20m²

Gesamt auf 3.00m Länge: 13m²
Dach:

Bitumen-Wellplatte Schwarz 2.10m x 0.90m: 5 Stück
Supernägel Schwarz
Lack:

Holzlasur 5L 
Schrauben + Nägel
Holzschrauben 4.0 x 40 1000 Stück 
Kammnägel 4,0 x 40 mm 250 Stück

Kammnägel 4,0 x 70 mm 250 Stück
Winkel:

FMG Lochplattenwinkel 80 x 80 x 60 mm 2,5 mm: 40Stück
Einschlagbodenhülse Bodenanker 91x91mm: 6 Stück 
